Na osnovu Člana 53.Zakona o javnim nabavkama(,,Službeni glasnik RS,,broj 124/2012 ….)

Vd.direktor osnovne škole,,Muharrem Kadriu,,u Velikom Trnovcu,dana 01.06.2020 godine, donosi :

ODLUKU

o pokretanje postupka javne nabavke

male vrednosti servisiranje mazutne stanice

sa cisternom,u kotlarnici,ako i na samim godionicima za sagorevanje

mazuta u objekata osnovne škole,,Muharrem Kadriu ,, u Strukarskoj mahlai i to:

1.OBJEKAT MAZUTNA STANICA SA CISTERNOM.

-potrebno je ugraditi suve kreamičke grejače na cisterni 2 x 6 KW,

-na priklučnoj flanši cisterne ugraditi odgovarajuće cevi za grejače,

-ugraditi na napojnim cevima mazuta bakarne cevne grejače celom dužino0m sa pripadajućim termostatima,

-uigraditi čičane fleksibilne grejače 30 W/m sa pripadajućim termostatima na cevima napojne cirkuilacione pumpe ,

Ugraditi elektro instalaciju za grejače sa ugradnjim odgovarajućih kontaktora i automatskih osigurača u komandnoj tabli ,

-uraditzi izlociju postojećih cevi koje se greju u mazutnopj stanci,

-ospososbiti predgrejavanje filtera mazuta MZT 20/1 za cirkulacionu pumpu br. 1. i cirkulacionu pumpu br.2.

-u kanalu izmedju mazutne stanice i kotlarnice dužine oko 4 m ugraditi štampaste bakarne grejače sa pratećiim termostatima ,

-izolirati mineralnom vunom i azbestom trakom priklučni deo cisterne za mazutne stanice do kotlarnice,

-u komandnom razvodnom ormanu ospososbiti kontaktore, releje i ostalu opremu kako bi postojeći grejači radili i dograditi dodatnu elektro opremu za nevopostavljene prateće grejače.

2.OBJEKAT KOTLARNICE

-potrebno je je generalno remontovati električni kotao ,,PLAZMA TO,, 24 KW u prostorijama elektro servisa i zameniti grejače od 6 KW i sve konbtaktore ,

Potrebno je ugraditi ekspanzionu posudu za vodu u sistemu električnog kotla za predgrevanje mazuta,takodje osposobiti i cirkulacionu ppumpu i ceo sisterm za predgrevanje toplom vodom,

-u kanalu kotlarnice ugraditi bakarne cevne grejače celom dužinom sa pripadajućim termostatima,

-ugraditi žičane fleksibiolne grejače 30 W/m sa pripadajućim termostatima na crevima do gorionika,

-ugraditi elektro instalaciju za grejače sa ugradnjim odgovarajućih kontaktora i automatskih osiguirača u komandnoj tabli ,

-uraditi izolaciju kompletnog kanala u kotlarnici i kao fleksibilnih creva do gorionika,

-pokriti kanal čeličnem poklopcima.

Jvna nabvaka će biti sprovedena u otvorenom postupku javne nabvake.

Procena vrednost javne nabavke za servisiranje mazutne stanice

sa cisternom,u kotlarnici,ako i na samim godionicima za sagorevanje mazuta u objekata osnovne škole,,Muharrem Kadriu ,, u Strukarskoj mahali je 225,000.00\_ dinara bez PDV. dok 270,000.00 dinara sa PDV .

Podaci o aproprijaciji u budžet,odnosno u finasiskom planu za plaćenja broj 193 za 2020

godine ,

167.

Okvirni datum pripreme konkursne dokumentacije je do 10.06..2020 godine ,

Okvirni datum dostavljanje poziva za podnošenje ponude najmanje tri ponudjačima je 22.06.2020 godine.

Rok za podnošenje ponude je do 22.06.2020 godine do 10.oo časova .

Otfaranje ponude je 22.06..2020 godine u 10.30 časova .

Rok za zaključenja ugovora je do kraja meseca jula 2020 godine

Odgovorno lice

VD.,Direktor škole

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naser Zairi