Na osnovu člana 39.stav 2,5,6 i člana 54.Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik RS,, broj 124/2013 ) ,kao i na osnovu odluke v.d direktora škole o pokretanje postupak javne nabavke male vrednosti , za servisiranje mazutne stanice sa cisternom u kotlarnici. Komisija za javne nabavke pri osnovnoj školi,,Muharrem Kadriu,, u Velikom Trnovcu , dana 09.06.2020 godine , doneo je odluku za objavljivanje :

P O Z I V

za podnošenje ponude

Vd Direktor skole pri osnovnoj školi,,Muharrem Kadriu,, u Velikom Trnovcu , na sednici održano dana 09.06.2020 godine , doneo je odluku za obajvljivanje tender za servisiranje mazutne stanice sa cisternom u kotlarnici tako I na samim gorionicima za sagorevanje mazuta u objekat skole ‘’Muharrem Kadriu’’ u Strukarskoj mahali I to

PONUDA ZA ARTIKLA

1. OBJEKAT MAZUTNA STANICA SA CISTERNOM

-Potrebno je ugraditi suve keramicke grejace na cistern 2x6 KW

-na prikljucnoj flansi cistern ugraditi odgovarajuce cevi za grejace

-ugraditi na napojnim cevima mazuta bakarne cevne grejace celom

duzinom Sa peipadajucim termostatima

-Ugraditi cicane fleksibilne grejace 30 W/m sa pripadajucih kontaktora I

automatskih osiguraca u komandnoj table

* Uraditi izolaciju postojecih cevi koje se greju u mazutnoj stanci
* Osposobiti predgrevanje filtera mazuta MZT 20/1 za cirkulacionu pumpu br 2
* U kanalu izmedju mazutne stanice I kotlarnice duzine oko 4 m ugraditi stampaste

Bakarne grejace sa pratecim termostatima

* Izolirati Imineralnom vunom I azbestom trakom priklucni deo cisterne za mazutne

Stanice do kotlarnice

* U komandnom razvodnom ormanu osposobiti kontaktore releje I ostalu opremu kako

Bi postojeci grejaci radili I dograditi dodatnu elektro opremu za novopostavljanje pratece grejace.

1. OBJEKAT KOTLARNICE

* Potrebno je generalno remontovati elektricni kotao ‘’PLAZMA TO’’24 KW u

Prostorijama elektro servisa I zameniti grejace od 6 KW I sve kontaktore

* Potrebno je ugraditi ekspanzionu posudu za vodu u sistemu elektricnog kotla za predgrevanje mazuta takodje osposobiti I cirkulacionu pumpu I ceo sistem za predgrevanje toplom vodom .
* U kanalu kotlarnice ugraditi bakarne cevne grejace celom duzinom sa pripadajucim termostatima
* Ugraditi zicane fleksibilne grejace 30 W/m sa pripadajucim termostatima na crevima do gorionika
* Ugraditi elektro instalaciju za grejace sa ugradnjim odgovarajucih kontaktora I automatskih osiguraca u komandnoj table
* Ugraditi izolaciju kompletnog kanala u kotlarnici I kao fleksibilnih creva do gorionika
* Pokriti kanal celicnem poklopcima.

Ponuda se dostavlja poštom ili lično kod sekretara osnovne škole,,Muharrem Kadriu,, u Velikom Trnovcu .

Zadni rok za podnošenje ponude je do 22.06.2020 godine do 12.oo časova .

Kriteri za izbor najpovolnije ponude -najniža ponudjena cena ponudjača.

Otfaranje ponude o izbor ponudjača će se održati dana 22.06.2020 godine u 12.30 časova u kancelarije vd direktora osnovne škole,,Muharrem kadriu,, u Velikom Trnovcu .

Kontakt osoba je Naser Zairi tel. 017/656-671

U Vel.Trnovcu . V.D Direktor škole

Dana 10.06.2020 god. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( Naser Zairi)